
**PAD FUNCTIONS:**

1. **1A**
2. **1Y**
3. **2A**
4. **2Y**
5. **3A**
6. **3Y**
7. **GND**
8. **4Y**
9. **4A**
10. **5Y**
11. **5A**
12. **6Y**
13. **6A**
14. **VCC**



**Topside Metal:**

**Backside Metal:**

**Backside Potential:**

**Bond Pad Size: .004” x .004” min**

**Mask Ref:**

**APPROVED BY: MG DIE SIZE: 38 X 62 Mils DATE: 3/9/16**

**MFG: National THICKNESS: P/N: 5406**

**DG 10.1.2**

##### Rev A 3-4-99